|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  | № | Параметры БРП (PDU)  |  |
| Наименование  | PDU (Блок розеток вертикальный с базовый "МИК")  | 1  | Типы розеток и их количество  | IEC320 C19 Button anti falling Socket (6) IEC320 C13 Button anti falling Socket (36) |
| Спецификация модель  | MIK-2G-0U-16A-400-36-C13(LE)-6-C19(LE)-IEC309-16-3-N-B | 2  | Внутренняя соединительная линия  | 14 AWG, 16 AWG, медный проводник  |
| Сертификат EAC | ДА  | 3  | Режим ввода питания  | Кабель  |
| Количество  |  | 4  | Кабельная вилка  | IEC60309 (16A 3P+N+E) IP44 |
| RoHS  | ДА  | 5  | Спецификация кабеля  | 5\*2,5мм2\*1,8м  |
| Пожелания  |  | 6  | Расположение кабельного ввода  | Верхний  |
| Комплектация | 7  | Крепление кабелей  | PG-19 |
| 8  | Цвет  | Черный |
| Комментарии | 9  | Габариты (Д\*Ш\*В)  | 1259\*52\*44.4 мм |
| 10  | Расстояние между центра ми креплений  | 1912,5 мм |
| 11  | Длинна корпуса (без креплений)  | 1908 мм |
| 12  | Тип установки  | Установка на кронштейн, установка в кабельный органайзер |
| 13  | Направление установки  | Вертикальная  |
| 14  | Автоматы защиты  | / |
| 15  | Контроллер  | /  |
| 16  | Номинальное напряжение и ток  | 345-416 В, 16A |
| Чертеж |
|  |